# Wenn Parameter gebraucht wird - '#' (Kommentarzeichen) entfernen und eure Werte reinsetzen!!!!!
#
#
# 
# Boxtyp(optional):  1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500,
# 										5-dm56xx/Triax, 7-elanvision, 9-server only, 10-relook, 11-dm600
#											12-ufs910, 13-dm800
# Default is 9 - server only
BOXTYPE=13
#
# UDP Port(optional);  Defailt - 20248
UDP_PORT=24110

# UDP Host(optional);  Defailt - any
#UDP_HOST=192.168.0.1

# HTTP Port(optional);  Defailt - 9080 ( 0: HTTP-server ausgeschaltet)
#HTTP_PORT=9080

# HOST Host(optional);  Defailt - any
#HOST_HOST=192.168.0.1

# HTTP Login: Default - admin:camd3
#HTTP_ADMIN=admin
#HTTP_PASSWORD=camd3

# Log(optional): 0 - keine Ausgaben, 1-Datei, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Datei, 5 - UDP+Datei, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Datei;  Default ist 2;
#LOG=2

# descrambler delax in ms
#DESCR_DELAY=500

# Host f�r UDP-logging
#LOG_HOST=192.168.1.1

# Port f�r UDP-logging(optional);  Default ist 514
#LOG_PORT=514

# DNS cache in sekunden;  Default ist 60 sec
#DNS_CACHE=60


# Logfile
#LOG_FILE=/mnt/hdd/var/log/camd3.log

# AU f�r original Slot dbox2 (optional): 1-ein, 0-aus;  Default ist 1
#DBOX2_AU=0

# Kartenslots (anzahl beliebig)
# je eine Zeile f�r Slot:
# SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password(carddetect):deskey
#
# deskey f�r normale Slots ist optional, aber port,username und password m�ssen immer angegeben werden!!!
#
# f�r die Kartenleser(aber nicht multicam f�r dbox2) statt password, CTS oder CAR eingeben (carddetect - default - CAR)
#
# devicename: Pfad (volst�ndig) zum Device, oder Hostname von cardserver(newcamd) - /dev/ttyS0...9 f�r win32-version
# type: 1-serial, 2-intern(dreambox, elanvision, tripledragon), 4-cardserver(newcamd)
# au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet
# port: port
# username: loginname
# password: loginpassword
# deskey: cardserver deskey (14 byte)
#SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:com1:CAR
#SLOT=/dev/ttyS0:1:1:1:1:997:com1:CTS
SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3
SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2
#SLOT=localhost:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
#SLOT=/dev/cardreader1:2:1:1:1:998:slotoben:password2

# Newcamd-client, Eingestellt f�r NewCS....
#SLOT=localhost:4:1:1:1:34000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
#SLOT=localhost:4:1:1:1:34001:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
